***Правила пожарной безопасности***

***в период проведения праздников Нового года.***

***При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:***

* *допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решетки и расположение не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;*
* *елки должны устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка;*
* *при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;*
* *иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 ВТ;*
* *при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна немедленно обесточена.*

***Запрещается:***

* *проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;*
* *применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;*
* *украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;*
* *одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;*
* *поводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;*
* *использовать ставни на окнах для затемнения помещений;*
* *уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п;*
* *полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;*
* *допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.*

*При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.*